|  |  |
| --- | --- |
| EZCast Pro 安裝方法 | 1.將EZCast Pro 安裝至投影機 HDMI1 接口，並將原廠 USB 連接線接至 EZCast Pro 上。 2.將原廠附的USB連接線接至電腦USB插孔或USB變壓器上供電。 3.檢查EZCast Pro 上是否有燈號顯示。 |
| EZCast Pro 軟體安裝及方法 | 1.至原廠官方網站(http://www.iezcast.com) Download區選EZCast Pro 中 Windows下應用軟體，並安裝至PC(須具有無線上網功能)或NB 。 2.將下載的軟體安裝至PC或 NB 上。 3.如使用無線網路上網時須先斷開原連接網際網路的無線網路。 4.啟動投影機按MENU將訊號源改至 HDMI1 畫面會出現 EZCast Pro 連接狀態。 5.投影畫面中EZCast Pro 連接狀態上方有設備SSID 及 PSK 金鑰。 6.啟動 EZCast Pro 軟體，在主界面上選 Search Device功能，系統會顯示裝置訊息，在PC(有無線上網功能)或 NB點選所找到設備後連接到設備的 SSID並輸入PSK 金鑰。 7.連接成功後在軟體界面左側Mirror 選項 Mirror 功能，便可同步使用畫面 8.如原PC (使用無線上網方式)或NB使用無線上網須在軟體界面左側設置功能選項網際網路中設定原使用的無線網路SSID及金鑰密碼。PC或 NB 便改成使用EZCast Pro 設備轉接至網際網路。 |